Author: ruslan
Last saved by: User

Додаток 2
Анкета земельної ділянки

Загальна інформація
1.1 | Тип ділянки (виберіть необхідне) | Green-field (земельна ділянка без споруд)
1.2 | Назва ділянки | м. Лебедин, Сумська, 99
1.3 | Область | Сумська
1.4 | Місто | Лебедин
1.5 | Назва найближчого населеного пункту і відстань від нього до ділянки (км) | Знаходиться в межах міста Лебедина
1.6 | Відстань від ділянки до найближчого житлового будинку (км) | 0,05
1.6.1 | Відстань від ділянки до межі житлової зони (згідно з генпланом розвитку населеного пункту) (км) | 0,03
1.7 | Назва найближчого районного центру і відстань до нього (км) | Місто  Тростянець – 43
1.8 | Назва найближчого обласного центру і відстань до нього (км) | Місто Суми – 47
1.9 | Загальна площа ділянки, га | 2,9
1.10 | Форма ділянки | прямокутник,

1.11

Рельєф, відмітка над рівнем моря (м), 
різниця між найвищою і найнижчою відмітками висот ділянки (м)

Спокійний
Найвища відмітка – 129,4;
Найнижча відмітка – 124,8.

1.12 | Сусідні ділянки (опишіть) | Землі житлової та садибної забудови
1.13 | Будівлі і споруди, якщо вони є на ділянці, хто їх власник (опишіть) | Земельна ділянка вільна від забудов. В минулому був розміщений Лебединський маслозавод.
1.14 | Чи  є підземні перешкоди на ділянці | На території знаходиться затомпонована свердловина, міський водогін на відстані 50 м, відстань до каналізаційного колектора – 50 метрів
1.15 | Чи  є надземні перешкоди на ділянці | Поряд проходить лінія електромереж потужністю 0,4 кВ. (на відстані 1,8 км знаходиться електрична підстанція ПС «Лебедин», потужністю 110/35/10 кВ). Ґрунтові води на глибині 4-6 м.)
1.16 | Екологічні вимоги і обмеження (опишіть) | Дотримання санітарної захисної зони.

1.17

Затоплення ділянки під час повеней 
(опишіть приклади і ризики затоплень)

відсутні

Правовий статус
2.1 | Власник | Лебединська міська рада
2.2 | Форма власності | комунальна
2.3 | Для яких цілей використовується ділянка | Земельна ділянка вільна від забудови для будівництва об’єктів харчової промисловості. В минулому був розміщений Лебединський маслозавод. Знаходиться на землях запасу несільськогосподарського призначення.
2.4 | Ділянка знаходиться в межах чи за межами населеного пункту | Ділянка знаходиться в межах міста  Лебедина
2.5 | Наявність містобудівної документації (схема планування території району,області або їх частин,  генеральний план населеного пункту, детальний план території  тощо) | Затверджено містобудівну документацію: «Внесення змін до генерального плану забудови міста Лебедина Сумської області на 2010-2030 роки», «План зонування території міста Лебедина Сумської області».
2.6 | Класифікація виду цільового призначення земельної ділянки (назва, код КВЦПЗ) | 11.02- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд, підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

2.7

Форма передачі ділянки інвестору (зазначте можливі варіанти)

Продаж
Довгострокова оренда

2.8 | Орієнтовна вартість землі для оренди (грн./м. кв.) | 180
Транспортна та інженерна інфраструктура
3.1 | Під’їзна дорога для вантажних автомобілів (опишіть, яке покриття дороги, її  ширина) | Поряд із земельною ділянкою проходить автомобільний шлях Т 1913 територіального значення. Дорога має асфальтне покриття, ширина дороги – 7м
3.2 | Назва вантажної залізничної станції і відстань автодорогою від неї до ділянки (км) | У місті знаходиться залізнична станція «Лебединська» де зупиняються пасажирські та приміські потяги. Залізнична колія знаходиться на відстані 2,75 км від зазначеної земельної ділянки.
3.3 | Назва аеропорту і відстань автодорогою від нього до ділянки (км) | Аеропорт Суми відстань від нього до  ділянки 43,9
3.4 | Назва найближчої річки і відстань від неї до ділянки, км | Річка Вільшанка  – 0,566
3.5 | Наявність маршрутів громадського транспорту до ділянки (автобуси, потяги). | Земельна ділянка примикає до магістральної вулиці Сумська по якій рухається громадський автотранспорт
| Інформація про підведення газотранспортної мережі до ділянки |
3.6.1 | •	Відстань до діючого газопроводу (м) | 100
3.6.2 | •	Діаметр газопроводу (мм) | 102
3.6.3 | •	Тиск газу у газопроводі (кгс/см2) | Середній тиск
3.6.4 | •	Резерв потужності у місці можливого підключення до газопроводу (м3/год) | 610
3.6.5 | •	Відстань до діючої газорозподільної станції (ГРС), (км) | 0,354
3.6.6 | •	Резерв потужності газорозподільної станції (м3/год) | 610
| Інформація про підведення електричної мережі до ділянки |
3.7.1 | •	Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП) (км) | 0,1
3.7.2 | •	Напруга лінії електропередач (кВ) | 10
3.7.3 | •	Резерв потужності на у місці можливого підключення до ЛЕП (кВт) | 0,5
3.7.4 | •	Відстань до діючої трансформаторної підстанції, (км) | На відстані 1,8 км знаходиться електрична підстанція ПС «Лебедин»
3.7.5 | •	Напруга на трансформаторній підстанції (кВ) | 110/35/10
3.7.6 | •	Резерв потужності на трансформаторній підстанції (кВт) | 6
| Водопостачання |
3.8.1 | Як можна забезпечити водопостачання на ділянці (опишіть варіанти) | Підключенння до міського водогону. На території знаходиться затомпонована свердловина.
3.8.2 | Відстань до можливого місця підключення до діючого водопроводу (км) | 0,03
3.8.3 | Діаметр діючого водопроводу (мм) | 150
3.8.4 | Резерв потужності діючого водопроводу у місці можливого підключення (м3/год) | 108
| Водовідведення (каналізація) |
3.9.1 | Як можна забезпечити водовідведення (каналізацію) на ділянці (опишіть варіанти) | Підключення до напірного колектора
3.9.2 | Відстань до можливого місця підключення до діючої системи водовідведення (км) | відстань до каналізаційного колектора – 16 метрів.
3.9.3 | Діаметр діючого каналізаційного водоводу (колектора) у місці можливого підключення до системи водовідведення (мм) | 200
3.9.4 | Резерв потужності діючої системи водовідведення у місці можливого підключення (м3/год) | 18,7
3.9.5 | Чи з каналізаційного водоводу (колектора) каналізаційні стоки подаються на діючі очисні споруди? | так
3.9.6 | Резерв потужності діючих очисних споруд (м3/год) | 1000
Мережі зв’язку
3.10.1 | Чи можна забезпечити стаціонарний телефонний зв’язок | так
3.10.2 | Чи є на ділянці стабільне покриття мобільним телефонним зв’язком і яких операторів | стабільне покриття мобільним телефонним зв’язком забезпечують оператори:Vodafone, Київстар
3.11 | Додаткова інформація | –
Контакти
4.1 | Установа, організація | Лебединська міська рада
4.2 | Адреса веб-сайту | http://lebedyn.com.ua/
4.3 | Тел/Факс | Тел..2-30-12, факс 3-95-61
4.4 | Ім’я, прізвище контактної особи | Юрій Магаляс
4.5 | Посада | Начальник управління економічного розвитку і торгівлі
4.6 | Мова спілкування | українська
4.7 | Моб. тел. | -
4.8 | E-мail | lbd.mr-control@sm.gov.ua
5 | Дата підготовки інформації (місяць, рік) | 24.01.2020